{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,5],[6,1,8,1],[6,5,8,5],[15,5,16,5],[18,0,18,5]]}
["安庆市公安局经开分局“一网通办”采购设备清单"]
["序号","类别","设备参数","数量","参考设备\n（非指定）","备注"]
[1,"台式计算机","产品定位：商用电脑 \n1、CPU：Intel酷睿i5-10500处理器或以上；\n2、内存：8GB DDR4，最大支持64GB或以上；\n3、固态硬盘：512GSSD固态硬盘或以上；\n4、声卡：高清音频声卡；\n5、网卡：千兆网卡；\n6、端口及插槽：8个以上USB接口，1个DP或HDMI接口高清接口，1个VGA 端口；\n7、显卡：集成显卡；\n8、显示器：与主机同品牌23.8\"宽屏LED液晶显示器；\n9、系统：出厂预装WIN11 正版操作系统；\n10、电源：310W及以上电源。",6,"/"]
[2,"激光打印机","  A4黑白激光单功能打印机\n*1、打印速度：20页/分钟（A4），\n2、网络打印：无线网络；\n*3、CPU处理器：128MHZ；\n4、最大月打印量：8000页；\n5、最大分辨率：1200*1200dpi；\n6、耗材类型：鼓粉一体，随机耗材：1500页；",6,"/"]
[3,"针式打印机","产品类型 票据针式打印机（平推式）\n打印方式 点阵击打式\n打印方向 双向逻辑查找\n打印宽度 单页纸：75-440mm，连续纸：101.6-430mm\n打印针数 24针\n可靠性 打印头寿命：5亿次/针\n色带性能 方式：有接头扭带盒方式，寿命：1600万字符\n复写能力 7份（1份原件+6份拷贝）\n缓冲区 256KB\n打印厚度：2.0mm\n特殊功能：中文液晶显示、断针补偿、针轮换、仿真自动匹配、联机参数设置\n平均无故障工作时间（MTBF）：30000小时\n接口类型： USB接口，IEEE-1284双向并行接口\n选配：RS232串口、蓝牙、以太网口、WIFI\n打印速度：中文正常质量：113字/秒\n中文高速质量：150字/秒\n中文超高速质量：300字/秒\n英文正常质量：150字符/秒\n英文高速质量：300字符/秒\n英文超高速质量：400字符/秒",2,"映美FP-8600K"]
[4,"车管专用彩色打印机","1、优化5760x1440dpi 打印分辨率，最小墨滴1.5 微微升\n2、A4 黑白/ 彩色文档打印每分钟高达37*1/38*2页;4x6 寸无边距照片打印最快仅需12 秒\n3、世纪真彩照片墨，高表现色彩长久留存\n4、六色独立分体墨盒，更为经济的打印成本\n5、支持光盘盘面打印",2,"爱普生L805"]
[5,"户政照相设备套件（户政专用）","1、符合公安部GA-461标准——《居民身份证制证用数字相片技术要求》并通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测；\n2、内嵌相机SDK开发包，使人像采集软件具备联机拍摄功能、联机状态下实现对相机参数调整和参数的数据保存；\n3、软件对人像位置自动裁切，对照片背景自动修正（满足255的纯白要求），对照片色彩按照标准照片（或按照LAB值）自动修正，以确保肤色的统一及办证所需证照的输出质量；\n4、也可以实现手工裁切、手工修正背景、手工色彩修正，以确保肤色的统一及办证所需证照的输出质量；\n5、为实现人像照片色彩还原真实，可根据摄影环境采用独特的白平衡、RGB通道调整、色彩平衡调节，对发髻边缘等灰背景可运用魔棒去背景的自动锁定及手工橡皮擦等方式实现更精细、更自然的照片，为使打印后照片更清晰和有层次感可使用人像化锐处理。                 6、软件自动检测功能：人像位置信息自动检测功能、人像色彩信息自动检测功能、照片背景色自动检测功能；\n7、 质量检测程序严格执行公安部GA-461标准\na、位置检测\n脸宽、眼高、脸中轴、发髻高检测。\nb、背景检测\n图像背景区域内颜色值是否为纯白。\nc、肤色检测\n肤色偏暗、肤色偏黄、光斑、偏色。\n8、自动压缩照片文件大小（可按照制证需要设置），自动保存原始照片，可设置照片文件保存路径；\n9、UI设计简洁,符合日常操作习惯，在图像处理上，多种图像处理算法智能调用，简化调整步骤及难度，以达到人工参与度最小，处理照片最佳的目的；\n10、具备相片质量本地检测功能，完成本地实时检测，并给出不合格的详细原因，以指引使用者自助拍出符合规范标准的证件照；\n11、 内置人像处理引擎，智能图像处理算法输出既符合规范，又高保真的制证照片，既提高处理效率，消除专业摄影门槛，又提高办证人的满意度。\n",2,"证通智远\nZTZY-ID2G"]
[6,null,"单反相机：单镜头套机，配相机支架\n像素：1800万\n滤镜直径：58mm\n画幅：APS-C画幅\n接口：HDMI、Wi-Fi\n产品净重（g）：约440g 仅机身\n产品尺寸（mm）：129×101.3×77.6mm",2,"佳能（Canon）EOS 1300D单反相机"]
[7,null,"雅克摄影灯M-180（配柔光箱）套装（含背景灯、背景布、摄影灯三脚架等）",2,"雅克M-180"]
[8,"针式打印机（彩色）（户政专用）","产品尺寸\n长397mm；宽287.5mm；高195mm\n产品净重\n8.3kg\n基础功能\n复写能力\n7份（1份原件+6份拷贝）\n列宽：94列\n打印厚度：3.0mm\n针数：24针\n基本参数\n端口：USB",2,"映美DP9370"]
[9,"指纹仪（户政专用）","有效读卡距离0~30mm；\n读卡时间≤1s；\n通讯接口兼容USB1.1/USB2.0；\n采集窗口尺寸：14.25mm*19.3mm；\n有效采集尺寸：12.8mm*18mm；\n图像大小：256*360pixel；\n分辨率：500ppi；\n图像畸变：≤2%；\n单帧图像采集时间：≤0.25s；\n平均无故障工作时间：≥5000小时。",2,"神思SS628(100)M"]
[10,"高拍仪（户政专用）","最大幅面 A3\n扫描元件 CMOS\n像素 500万\n光学分辨率 2592×1944dpi\n扫描介质 文件，票据，图片，照片，名片，卡片，证件，立体物品\n扫描速度 约1秒\n接口类型 USB2.0\n性能参数\n扫描光源 自然光+LED补光灯\n输出格式 图片格式：JPG，TIF，PDF，BMP，TGA，PCX，PNG，RAS\n文档格式：PDF，WORD，TXT\n录像格式：AVI，WMV\n其它参数\n操作系统 Windows 8/7/XP/2003/Vista\n电源类型 USB供电",1,"良田S920A3"]
[11,"USB HUB（出入境）","USB3.0接口以上，7个转接口以上，独立供电，规格：2A",2,"/"]
[12,"高速扫描仪（出入境）","★扫描速度：40ppm/80ipm (200 / 300 dpi)；黑白/灰度/彩色\n扫描类型：A4幅面双面ADF（自动送纸器）；\n★进纸方式：直通道；\n图像传感器类型：彩色CCD（彩色电荷耦合器件）;\n光源：白色LED ;\n★输出 分辨率：50 至 600 dpi （以1 dpi为单位进行调节），1,200 dpi（驱动）；\n内部图像处理：65,536 级(16-位)；\n功耗 ： 操作模式：36W或更小\n休眠模式：1.8W或更小 \n        自动待机（关闭）模式：0.35 W或更小；\n多页进纸检测：超声波双页进纸检测传感器、iSOP（智能超声波纸张保护）、智能多页进纸功能（手动旁路）；\n扫描特性：1、扫描多种纸张大小的文档时自动侦测纸张大小。配备偏斜调整器，用于侦测所扫描文档纸张是否对齐，并调整偏斜纸张，尽可能减少扫描图像边缘缺失的情况。即便所扫描的文档未排列整齐，也可获得令用户满意的扫描效果；2、直通道进纸设计可缩短纸张传输距离，最大限度减少纸张损坏风险；3、文档护套可用于扫描大于A4的文档、照片或剪报。大于A4尺寸的文档（例如A3或B4）或易发生损坏的照片或剪报均可使用文档护套进行数字化；4、可选的背书器装置可在原文档背面印制日期、数字代码和符号等识别标志。此装置便于您在需要查找时快速找到所扫描文档的原件\n★软件支持：免费提供专业的POWER  PDF高级版管理软件；随机含终端数据安全软件。为了文件的保密安全性，需提供数据安全的软件产品，必须为正版软件，响应文件中同时提供：①计算机软件著作权登记证书扫描件或影印件；②软件测试证书（或测试报告）的扫描件或影印件。\n★扫描纸张大小：最大：216 x 355.6 mm ，最小：50.8 x 54 mm（横向/纵向）,长页扫描（最大）：216 x 5,588 mm ;\n图像处理功能： 自动检测颜色、多图像输出、合并正面/背面、上下分割、动态阈值（iDTC）、高级DTC、SDTC、自动色调调节、亮度调节、对比度调节、阴影调节、伽马校正、强调轮廓、背景平滑、清除颜色、字符粗细调节、噪音声消除、消除背景图案、滤色、自动裁剪、纠偏、自动旋转、页边修复、消除装订孔、检测空白页\n★操作环境： 温度：5 至 35 ℃（41 至 95 °F） 相对湿度：20%至80%（无凝结）\n纸张 重量 （厚度）： 纸张  207- 413 g/m² ，A8 大小: 127 - 209 g/m²\n塑料 卡片：1.4 mm 或更小\n进纸槽容量 (A4 横向)：80张( A4: 80 g/m² 或 20 lb. )\n★背景颜色：白/黑（可选）\n接口类型： USB 3.0；\n遵循的环保标准：ENERGY STAR® 和RoHS；\n★原厂可选配件：可外接A3平板扫描仪，且A3平板可单独使用，背面背书器（通过在扫描后的纸张上打印数字、字符和编码来辅助管理纸张）；\n附件：叠纸器、ADF进纸槽、电源线、电源适配器、USB线、安装光盘；\"\n",2,"/"]
[13," 高清摄像头","产品类型 高清摄像头\n适用类型 笔记本\n产品定位 个人版\n动态分辨率 1280×960\n接口类型 USB\n驱动类型 无驱版\n系统支持 Windows 7，8，10，Mac OS 10.6或以上版本\n",2,"海康威视DS-U14"]
[14,"出入境指纹采集仪","采集窗口尺寸   >40mmX40mm \n外观尺寸   142mm*120MM*77MM \n分辨率   500DPI \n I灰度   256 level \n 扫描时间   <0.01S \n 工作电压   5V \n工作电流   250MA \n失真度   <1% \n电脑接口   USB2.0 \n工作温度   0 F-130 F \n工作湿度   10%-85% ",2,"/"]
[15,"电子往来港澳通行证读卡器","电源：计算机usb口供电；\n适用IC卡：符合ISO14443A/B及ISO15693的IC卡及电子标签；\n用于港澳台通行证读卡",2,"航天信息JKR106"]
[16,"临时身份证制证工具","1.切膜器（规格83*53圆角）\n2.滚动式裁刀（规格:14英寸）\n3.FGK220塑封机",1,"非标","定制设备，定价1700元/套，此项为不可竞争项，由中标供应商代为采购。"]
["注：“户政专用”设备须与安庆经开区公安户政及出入境系统相匹配，供应商应提前确认，否则由此产生的一切后果供应商自行承担。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}